Проект DMXCONVERTER

Данный документ описыват ТЗ , ТХ и методику решения задачи по конвертации входящего DMX сигнала в MODBUS значения для управления ЧП типа DANFOSS или VACON.

CxvxИзображение выглядит как текст, карта

Автоматически созданное описание

ВНИМАНИЕ! При работе на одном компьютере источника DMX сигнала и нашего конвертера важен порядок подключения к USB портам. Сначала подключаем наш конвертер, затем подключаем источник DMX!